***Uni-t UT-276A* Toprak Meğeri ( Pens Tipi )**

|  |
| --- |
| **Veri / Özellikler Detaylar: -** |
| **Temel Fonksiyon** | **Dizi** | **En iyi Doğruluk** |
| **Model** |  | **UT276A** |
| Topraklama direnci (Ω) | 0.01Ω-0.099Ω | ± (1% +0.01) |
| 0.1Ω-0.99Ω | ± (1% +0.01) |
| 1.0Ω-49.9Ω | ± (1% +0.1) |
| 50Ω-99.5Ω | ± (2% +0.5) |
| 100Ω-199Ω | ± (% 3 + 1) |
| 200Ω-395Ω | ± (% 6 +5) |
| 400Ω-590Ω | ± (% 10 +10) |
| 600Ω-800Ω | ± (% 20 20) |
| 800Ω-1200Ω | ± (% 25 30) |
| **Özel Özelliği: -** |
| Ekran Modu | 4 Dijit LCD Ekran | √ |
| Değişen Otomatik |   | √ |
| Çene Boyutu |   | 32mm |
| Tek Ölçme | İkinci 1 | √ |
| Direnç Ölçme Frekansı | > 1KHz | √ |
| Güncel Testi Frekans | 50Hz/60Hz | √ |
| Direnç Sınırları Beeper | 1Ω-199Ω | √ |
| RS-232 Veri İletimi |   | √ |
| Ses ve Işık Beeper |   | √ |
| Girişim Sinyal Tanıma |   | √ |
| Aralığı Ekran üzerinde |   | √ |
| Düşük Pil Göstergesi |   | √ |
| Veri Depolama |   | 99 Gruplar |
| **GENEL ÖZELLİKLERİ: -** |
| Güç | 1.5V AA alkalin pil (5 #) X 4 |
| LCD Boyutu | 47 X 28.5 mm |
| Dürtmek Renk | Kırmızı + Gri |
| Ürün Ağırlığı | 1160g |
| Ürün Boyutu | 285mm X 85mm X 56mm |
| Standart Aksesuarlar | Test Halka, Koruma Kasası, Pil |
| **\* Opsiyonel Aksesuarlar: -** |
| RS-232 Data Kablosu, Yazılım CD-Rom |
| **Güvenlik Seviyesi: -** |
| CAT III 600V |
| **Onay: -** |
| CE, IEC :1010-1, IEC :1010-2-032 IEC: 61326 |